**共聚焦显微镜仪器操作注意事项**

1. 汞灯开启后30分钟内不能关闭，关闭30分钟内不能重新开启。
2. 488激光器不用的情况下请不要打开。使用过程中若有一段时间不用请置于standby状态。
3. 每次使用完物镜，请将镜头严格按照要求进行清洁，轻拿轻放。
4. 请保持台面清洁，特别是使用油镜的过程中，勿将沾有镜油的样品随意摆放。
5. 显微镜使用过程中，请勿碰触防震台。
6. 测试荧光样品时请关闭室内灯光，保证荧光样品不会被外源光漂白。