**仪器操作注意事项**

1. 在整个实验过程中请不要关闭软件和仪器。实验结束后请关闭高压。
2. 请确认样品已经干燥才进靶，放靶时请严格按照要求正确放置。
3. 要得到一张满意的图谱，必须调整合适的激光能量。
4. 样品不可含有盐类 (buffer 请自行移除) 。
5. Matrix请自行准备。